**Памятка о мерах пожарной безопасности в учебных учреждениях**

**Содержание территории**

* Территория учебного учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
* Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
* Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.
* Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автомобилей.

**Содержание путей эвакуации**

* Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими –либо предметами и оборудованием.
* В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легкооткрывающихся (без ключей) запоров(задвижек, крючков и т.д.).
* Запрещается устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации.
* Запрещается отделывать пути эвакуации горючими материалами, выделяющими при горении токсичные вещества.
* Двери должны открываться только по ходу эвакуации.

**Содержание помещений**

* В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п.
* Запрещается устанавливать глухие металлические решетки на окнах.
* Запрещается отделывать помещения материалами, выделяющими при горении токсичные вещества.
* Чердаки и подвальные помещения должны быть закрытыми от доступа случайных лиц.
* Запрещается хранение под лестничными маршами горючих материалов.

**Средства пожаротушения**

* Учебные учреждения должны быть оснащены средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.
* Огнетушители должны размещаться:

- в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов;

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5м. от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по пользованию. Конструкция и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

- каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На каждый огнетушитель заводят эксплуатационный паспорт.

**Организация эвакуации в случае пожара**

* В здании учебных учреждений должен быть разработан и вывешен на видных местах, поэтажный план эвакуации людей в случае возникновения пожара, с инструкцией по действиям персонала.

**Действия персонала в случае пожара**

* Немедленно сообщить в пожарную охрану **по** **телефону 01.**
* Принять меры по эвакуации людей.
* Принять меры к тушению пожара, имеющимися средствами, эвакуации материальных ценностей.